УТВЕРЖДАЮ
Главный судья 
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» 	
«Утверждаю»	

______________  /Чокадзе Ю.М./
«11»  апреля 2024г.	
Главный судья Номинации
«Лучший электромонтер-2022»
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии»

________________/              /
		«      » _________ 2022 г.	

	

	

	

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению модуля №4
«Проверка и регулировка электромеханических реле (РТ-40, РП-256)»

Москва, 2024 год

I.	Общие положения
1.1.	 Настоящее положение определяет порядок проведения  модуля №4 Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» в 2024 году (далее – Конкурс) и разработано в соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвержденным Председателем Организационного комитета Конкурса, Статс-секретарем – заместителем Министра энергетики Российской Федерации 13 марта 2024 года (далее – Положение о Конкурсе).
1.2.  При проведении данного модуля оцениваются навыки выполнения работ в части внешнего и внутреннего осмотра, проверки и регулировки механической части реле, проверки сопротивления изоляции, проверки электрических характеристик, оформления результатов проверки.
1.3.  Для прохождения модуля организовано специальное рабочее место. Рабочее место укомплектовано необходимыми устройствами, приспособлениями и инструментом.
 
2. Требования к участнику модуля
2.1.	К участию в Конкурсе допускаются   электромонтеры по релейной защите и автоматике.
2.2.	Участник Конкурса должен иметь навыки работы на персональном компьютере (ПК), необходимые для выполнения задания на модуле.
2.3.	Участник конкурса в период работы на модуле не имеет право пользоваться справочными материалами, электронными средствами связи и информации (интернетом).
3.	Перечень оборудования
№
п/п	Наименование 	Единица измерения	Количество	
1.	ИК РЕТОМ-21 с комплектом проводов	компл.	1	
2.	Ноутбук	шт.	1	
3.	Набор щупов для измерения зазоров	комплект	1	
4.	Набор инструментов электромонтера РЗА	комплект	1	
5.	Ключи специальные маленькие (размер 5,6 мм).	шт.	2	
4.	Порядок проведения модуля
4.1.	Модуль проводится на реальном оборудовании, адаптированном для учебных целей. 
4.2.	При выполнении работ участнику необходимо провести внешний и внутренний осмотр, проверку и регулирование механической части реле, проверку сопротивления изоляции, проверку электрических характеристик, оформление результатов проверки.
4.3.	Результаты работы и заключение участнику Конкурса необходимо отразить в протоколе. 
5.	Контрольное время
5.1.	Общее время прохождения модуля - 90 минут.
5.2.	Перед прохождением модуля судья проводит участнику целевой инструктаж на рабочем месте.

6.	Условия выполнения модуля
6.1.	Перед началом работ судья выдает бланк протокола проверки, который необходимо сдать после окончания проверки.
6.2.	В ходе выполнения задания модуля участнику необходимо выполнить:
6.2.1.	Для реле РТ-40 необходимо выполнить:
•	внешний и внутренний осмотр;
•	проверку сопротивления изоляции обмоток и контактов на корпус и между собой;
•	наладку и проверку регулировки механической части и состояния контактных поверхностей в соответствии с заводским техническим описанием;
•	проверку и настройку электрических характеристик реле (выполнить настройку уставок и проверить ток срабатывания в соответствии с заданием модуля и коэффициент возврата реле);
•	проверку надежности замыкания (отсутствия вибрации) контактов;
Проверка производится от тока срабатывания до максимального тока КЗ в соответствии с заданием модуля;
•	оформить протокол проверки реле.

5.2.2. Для реле РП-256 необходимо выполнить:
•	внешний и внутренний осмотр;
•	проверку сопротивления изоляции обмоток и контактов на корпус и между собой;
•	проверку и регулировку механической части реле РП-256 в соответствии с заводским техническим описанием;
•	проверку и регулировку электрических характеристик (напряжение срабатывания и возврата реле, коэффициент возврата);
•	оформить протокол проверки реле.

6.3.	Этап начинается по команде судьи этапа: «К выполнению этапа приступить!» с одновременным включением секундомера.
6.4.	После оформления протокола проверки судья останавливает секундомер, фиксирует выполнение работ в своем протоколе и констатирует завершение этапа.
6.5.	По окончании работ выставляются суммарные баллы, протокол подписывается судьей модуля.
7.	Оценка прохождения модуля.
7.1.	Максимальное количество баллов за модуль – 100.
7.2.	При невыполнении задания баллы не начисляются, а при частичном выполнении задания баллы начисляются в процентном соотношении в соответствии с решениями судьи модуля.
8.	Решение спорных вопросов
8.1.	Рассмотрение спорных вопросов и принятие решения осуществляет Главная судейская комиссия. Вносить уточнения и дополнения в Положения о проведении модулей в процессе проведения Конкурса имеет право только Оргкомитет Конкурса.
8.2.	Участник и/или представитель участника знакомится с результатами работы на данном модуле по окончании прохождения модуля и оформления протокола.
8.3.	Участник и/или представитель участника имеет право подать в секретариат апелляцию на решение судьи этапа не позднее 1 (одного) часа после поступления соответствующего протокола в секретариат Конкурса. Апелляция подается в письменном виде с четким указанием причин.
8.4.	Решение по апелляции принимается главной судейской комиссией в течении 1 (одного) часа с момента подачи апелляции.
8.5.	Участник Конкурса, при возникновении спорного вопроса, должен сначала завершить прохождение модуля, ответив на спорный вопрос или выполнив задание, и только после этого перейти к разрешению спора.

Судья модуля №4					            /Д.А. Корнева/