**Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»**

**по номинации «Лучшая швея»**

**(региональный этап, федеральный этап)**

**КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ**

**Сочи - 2015**

1. Какие швейные изделия не относятся к одежде:

(ненужное вычеркнуть)

а) конверты для новорожденных;

б) купальный комплект;

в) постельное белье.

 2. Какая одежда из нижеперечисленной не относится к верхней одежде: (ненужное вычеркнуть)

а) плащ;

б) корсет;

в) жилет.

 3. К специальной одежде относится:

(ненужное вычеркнуть)

а) нефтезащитная;

б) пылезащитная;

в) распашонки.

 4. Как определяется размер одежды:

(ненужное вычеркнуть)

а) меркой обхвата груди;

б) цветом;

в) размером обхвата шеи.

 5. Что указывают в технической документации:

(ненужное вычеркнуть)

а) размеры, роста, полноты;

б) инструменты и приспособления;

в) методы обработки.

 6. Каким оборудованием должен быть оснащен швейный цех:

(ненужное вычеркнуть)

а) стачивающие и специальные машины;

б) оборудование для ВТО;

в) аппарат для настила ткани.

 7. Инструменты и приспособления для ручных работ:

(ненужное вычеркнуть)

а) машинные иглы;

б) ручные иглы;

в) колышек.

 8. При определении частоты стежков подсчитывают:

(ненужное вычеркнуть)

а) количество стежков на 1,0 м. строчки;

б) количество стежков на 1,0 см. строчки;

в) количество стежков на 5,0 см. строчки.

 9. К прямым стежкам относятся:

(ненужное вычеркнуть)

а) сметочные строчки;

б) выметочные строчки;

в) петлеобразные стежки.

 10. Сметывание – это:

(ненужное вычеркнуть)

а) временное соединение боковых, плечевых срезов;

б) пришивание пуговиц, кнопок;

в) временное соединение передних и локтевых срезов рукавов.

 11. Машинные стежки образуют следующие строчки:

(ненужное вычеркнуть)

а) сметывающие;

б) отделочные;

в) обметочные.

 12. Настрачивание кокеток, карманов выполняют швами:

(ненужное вычеркнуть)

а) сметывающими ;

б) отделочными;

в) обметочными.

 13. Применение шва встык:

(ненужное вычеркнуть)

а) для притачивания полосок ткани под отделочные швы;

б) для соединения деталей наволочек, пододеяльников ;

в) для соединения обработанных краев деталей.

 14.Технические требования к выполнению обтачного шва, группа платье (обтачивание воротников, манжет, бортов, клапанов, хлястиков, поясов):

(ненужное вычеркнуть)

а) параметры шва 5 -7 мм.;

б) параметры шва 10 мм.;

 в) параметры шва 15 мм.

 15. К отделочным швам относятся:

(ненужное вычеркнуть)

а) рельефные;

б) «шов в замок»;

 в) с кантом.

 16. Какие машины относятся к машинам неавтоматического действия:

(ненужное вычеркнуть)

а) машина 827 кл.- пришивает пуговицы;

б) машина 97 –А кл.- для стачивания тканей;

 в) машина 1022 кл.- для стачивания тканей.

 17. Какие приспособления относятся к средствам малой механизации:

(ненужное вычеркнуть)

а) приспособление для окантовывания открытых срезов;

б) машина 525 кл.;

 в) линейки-ограничители, лапки для соединения деталей и прокладывания строчек без подгибки края.

 18. Оборудование для влажно-тепловой обработки:

(ненужное вычеркнуть)

а) прессы;

б) гладильный стол;

 в) нарукавник.

 19. Клеевые материалы, применяемые при изготовлении одежды:

(ненужное вычеркнуть)

а) «вьюнок»;

б) полужесткая прокладочная ткань с точечным полиэтиленовым покрытием;

 в) клеевая нить.

 20. Влажно-тепловая обработка - это:

(ненужное вычеркнуть)

а) обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием влаги и теплоты;

б) соединение деталей;

 в) обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием давления.

 21. К отделочным работам относятся:

(ненужное вычеркнуть)

а) отделка сутажом или вьюнчиком;

б) вспушивание деталей;

 в) отделка бусами, стеклярусом, бисером.

 22. Какие карманы не относятся к накладным:

(ненужное вычеркнуть)

а) карман со складками;

б) карман с бейкой, кантом, оборкой или кружевом;

 в) карман в рамку.

 23. Ширина шва соединительных срезов рукавов при изготовлении изделий по индивидуальным заказам:

(ненужное вычеркнуть)

а) ширина шва 1,2 – 1,5 см.;

б) ширина шва 1,5 – 2,0 см.;

 в) ширина шва 0,5 – 0,7 см.

 24.Как правильно обработать пройму в изделиях без рукавов:

(ненужное вычеркнуть)

а) обтачкой, выкроенной по форме проймы;

б) вдвое сложенной обтачкой, выкроенной под углом 45°к нити основы;

 в) швом «в замок».